|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | نموذج تدقيق السياج الخارجي **SCF04** | |  | | --- | |  | | |
| اسم المشروع | |
| صاحب العمل | |  |
| رقم المشروع | |  |
|  | قائمة التدقيق | ملاحظات |
| **** | ملحق الشروط الخاصة الاضافية: |  |
| **** | تجهيزات الموقع و الاحتياطات والسلامة العامة:  السياج والمداخل على المقاول أن يقوم بعمل سياج حول مكاتـب وتجهيـزات المشروع وبالشكـل الذي يحمـي الممتلكات والمواد مع عمل بوابات محدده للدخول والخروج من المشروع وتعيين حراس للمراقبـة بالشكل الذي يرضى عنه صاحب العمل. |  |
| **** | الحاجز الخارجي **/** الشروط الخاصة الاضافية |  |
| **** | سياج من الصاج المعدني المضلع والمدهون حرارياً وباللون المعتمد بارتفاع لايقل عن 3م ولايزيد عن 4.5م مثبت بشكل جيد ضمن ركائز معدنية وبدون أي فراغات بين الالواح بحيث يشكل حماية كاملة للموقع. (في حال وجود مواصفات اخرى محددة في وثائق العطاء يتم تطبيقها) |  |
| **** | بوابات للدخول والخروج بحيث يتم فصل بوابة دخول وخروج الاليات عن بوابة الاشخاص، ويجب ان تكون البوابات تفتح للداخل او بشكل سحاب، كما يجب ان لايشكل دخول او خروج الاليات أي تعطيل او ضرر للحركة في الشوارع المحيطة. |  |
| **** | تقديم مخططات تفصيلية بموقع السياج ومكوناته ومواقع البوابات والحركة من الداخل الى الخارج او العكس مع الاشارات الارشادية والتحذيرية للمهندس المشرف للاعتماد. |  |
| **** | كتاب تعهد بعدم ترك أي آليات او معدات او مواد خارج السياج الخارجي. |  |
| **** | في حال ضرورة تجاوز الحاجز حدود قطعة الارض او الرصيف الخارجي، او في حال عدم وجود رصيف مشاه خارجي، ضرورة انشاء مسار آمن للمشاه ضمن الشوارع المحيطة بموافقة الجات المختصة. |  |
| **** | تثبيت الاشارات التحذيرية والعاكسات اللازمة على طول كامل السياج. |  |
| **** | وضع المعلومات اللازمة المشروع على موقع عند مدخل المشروع، مع وضع تلفونات الطواريء والشخص المسؤول داخل الموقع. |  |
| **** | تثبيت غرف الحراسة التي تتحكم ببوابات الدخول والخروج عند المداخل ضمن موقع المشروع. |  |
| **** | كتاب تعهد بضمان صيانة السياج وإبقاؤه بصورة فعالة مع النظافة اللازمة طيلة فترة التنفيذ. |  |
| **** | **الاجراء النهائي** | **SCF04** |
| **** | **معتمد** | **المدقق / الاسم / التوقيع / التاريخ** |
| **** | **معتمد مع الملاحظات أعلاه** |  |
| **** | **مطلوب إعادة تقديم حسب الملاحظات أعلاه** |  |